MC\_ 054 +A3 KONTROL KARTI İLE UCM TEST YAPILMASI

MC\_ 054 KONTROL KARTI İLE OTOMATİK TEST YAPABİLİRSİNİZ

1. PARAMETRE GENEL AYARLAR

SEYİYELEME / AKTİF YAPINIZ

KAPI AYARLARI

KAPI AÇIK SEYİYELEME / AKTİF YAPINIZ

1. Asansörü herhangi bir kata gönderiniz. SFS Rölerinin kurulması için.
2. Parametre GENEL AYARLAR / UCM TEST YAP seçeneğine geliniz

Size iki seçenek sunar.

AŞAĞI YÖNDE

YUKARI YÖNDE

Seçeneklerden birini onaylayıp programdan çıkınız.

Asansör seçtiğiniz yönde UCM test yapmaya başlayacaktır. Bu esnada LCD ekrana UCM test yapılıyor iletisi gelecektir.

Asansör seçtiğiniz yönde test işlemine başlamıştır. ML1 ve ML2 Mono Stabl- şalterleri kapı bölgesinden( UCM TEST BÖLGESİ) ayrıldığı anda LCD ekranda İSTEM DIŞI HARAKET iletisini vererek sistem bloke olur. Bu durum sistemin UCM hatası verdiğini gösterir

UCM TEST DURUMUNDAN NORMALE DÖNÜLMESİ

1-ESC tuşuna 15 saniye basılı tutunuz. LCD ekranda REVİZYON KART iletisi gelir. Bu ileti sistemi emniyet için revizyona almıştır

.

2- Kontrollerinizi yaptıktan sonra ENTER tuşuna basarak sistemi normale alınız.

MANUEL TEST YAPILMASI (GERÇEK TEST)

1. Asansörü herhangi bir kata gönderiniz. SFS Rölerinin kurulması için.
2. STOP butonuna basınız. Bu durumda Asansör kapı açık olarak bekler ve yeni bir hareketi engeller.
3. Halatlı Asansörlerde mekanik freni el ile açtırarak istediğiniz yönde hareket ettiriniz.
4. Halatlı MRL Asansörlerde mekanik freni el kumandası butonu ile açtırarak hareket ettiriniz
5. Hidrolik Asansörlerde Acil indirme Valf Butonuna el ile basarak aşağı yönde hareket ettiriniz

MEKCEN 2017

1. Asansör hareket ettirdiğiniz yönde test işlemine başlamıştır. ML1 ve ML2 Mono - Stabl şalterleri kapı bölgesinden( UCM TEST BÖLGESİ) ayrıldığı anda LCD ekranda İSTEM DIŞI HARAKET iletisini vererek sitem bloke olur. Bu durum sistemin UCM hatası verdiğini gösterir.

UCM TEST DURUMUNDAN NORMALE DÖNÜLMESİ

1-ESC tuşuna 15 saniye basılı tutunuz. LCD ekranda REVİZYON KART iletisi gelir. Bu ileti sistemi emniyet için revizyona almıştır.

2- Kontrollerinizi yaptıktan sonra ENTER tuşuna basarak sistemi normale

alınız.

MEKCEN 2017

MEKCEN 2017